{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["型号","CPCD160"]
["设备代码","CD-QB"]
["动力形式","柴油"]
["发动机","国产"]
["载荷中心（mm）",600]
["额定起重量（kg）",16000]
["标准起升高度（mm）",4000]
["长（mm）",6390]
["宽（mm）",2450]
["高（mm）",3885]
["最小转弯半径（mm）",4600]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}